**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 618/2021**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2021**

**ANEXO I**

**PROPOSTA COMERCIAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMPRESA:** |  | | | |
| **ENDEREÇO:** |  | | | |
| **CNPJ:** |  | **IE**: |  |  |
| **BANCO:** |  | | |
| **AGÊNCIA:** |  | | |
| **CONTA COR.** |  | | |
| **E-mail** |  | | |
|  |  | | | Carimbo CNPJ |

Apresentamos nossa proposta para entrega dos produtos em anexo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Und. | DESCRIÇÃO | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| 01 | Und. | Refrigerador duplex com sistema de refrigeração frost free com duas portas, com capacidade de armazenamento mínima de 450 litros, cor branca. Prateleiras de vidro removíveis, gavetas de frutas e verduras, voltagem 220 volts. garantia de 12meses | 1,00 |  |  |
| 02 | Und. | Cooktop A Gás 5 Bocas Atlas Agile Vidro Temperado Preto Bivolt tipo: A Gás GLP Acendimento: Automático, Mesa: Vidro temperado Trempes: Individuais esmaltado. Bocas: 5. Prazo de garantia de no mínimo 12 meses. | 1,00 |  |  |
| 03 | Und. | Forno elétrico de 44 litros (aproximadamente). Corpo interno auto limpante. Com dourador, luz interna, /mer. de 0 a 2 horas e termostato com variação entre 50°c e 320°c para assar, dourar, tostar e granar os alimentos. garantia 12 meses | 1,00 |  |  |
| 04 | Und. | Forno micro-ondas 220 volts, cor branco , material aço inoxidável, capacidade 30 l, potência 950 watt, características adicionais com prato giratório, funções descongelamento, auto aquecimento,, um toque, mais, tratamento superficial pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, garantia 12 meses. | 1,00 |  |  |
| 05 | Und. | Ar-condicionado Split 9.000 btus - quente e frio (reverso) eficiência energética classe A ; modos de operação automático; material painel digital - painel despensa molduras. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Velocidades 4; vazão de ar 600 (m3/h); controle remoto; tamanho do ambiente (m²) até 20 m2. Certificação do inmetro 000615/2012; recursos: funções especiais função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza filtro proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; timer agressivo. Timer digital 24 horas. Ajustes automáticos. Compressor rotativo. saída de ar ; saída regulável de ar. direcionadores de ar multidirecional; funcionamento; frequência 60 (hz) consumo aproximado de energia - 1,085kw modo espera - standby (49w) alimentação 220 volts; recirculação de ar (m³/h) 12 meses de garantia | 2,00 |  |  |
| 06 | Und. | Ar-condicionado Split 12.000 btus - quente e frio (reverso) eficiência energética classe A; modos de operação automático; material painel digital - painel despensa molduras. Motor elétrico: cobre e aço polímero gabinete: plástico polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Velocidades 4; vazão de ar 600 (m3/h); controle remoto; tamanho do ambiente (m²) até 20 m2. Certificação do inmetro 000615/2012; recursos: funções especiais função brisa função eco função siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função lock função turbo função desumidificar função autolimpeza filtro proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem; timer agressivo. Timer digital 24 horas. Ajustes automáticos. Compressor rotativo. saída de ar ; saída regulável de ar. direcionadores de ar multidirecional; funcionamento; frequência 60 (hz) consumo aproximado de energia - 1,085kw modo espera - standby (49w) alimentação 220 volts; recirculação de ar (m³/h) 12 meses de garantia. | 2,00 |  |  |
| 07 | Und. | Tv led 43 polegadas plana: smart tv plana, polegadas 43´, tecnologia da tela led. Resolução ultra hd. Quantidade mínima de entradas usb: 3. Local das entradas usb: 3 entradas laterais. Quantidade de entradas hdmi: 04. Local das entradas hdmi: 3 entradas laterais. Wi-fi integrado. Conversor digital integrado: sim. Recursos: android tv, wi-fi direct, opera apps, espelhamento de tela, tv side view, dlna, foto sharing Plus. Conteúdo da embalagem: tv 43´ led plana, controle remoto padrão (rmt-tx102b), duas pilhas tipo aaa, parafusos, manual de instruções em português e guia de inicialização rápida. certificado de garantia do fornecedor: 12 meses. | 1,00 |  |  |
| 08 | Conj. | Conjunto de panelas esmaltadas, antiaderente contendo 6 peças com fundo triplo. Com design diferenciado, fundo triplo, não solta resíduos, suporta temperaturas de até 260 graus e pode ser utilizado em diversos tipos de fogões. Confeccionado material esmaltado de primeira qualidade, com fundo triplo. Garantia mínima de 6 meses contra defeito de fabricação. | 1,00 |  |  |
| 09 | Und. | Frigideira tamanho nº 40; esmaltada antiaderente; dimensões 40 cm de diâmetro x 7,4 cm de altura x 3,6 mm de espessura; cabo tipo alça lateral | 1,00 |  |  |
| 10 | Und. | Escorredor de louça inox | 1,00 |  |  |
| 11 | Und. | Prato fundo; de vidro temperado branco; com abas; dimensões altura 37mm x 230mm de diâmetro capacidade 370 gr | 6,00 |  |  |
| 12 | Und. | Copo de vidro; para agua; capacidade mínima de 340ml; com diâmetro mínimo de 60mm e altura mínima de 130mm; incolor; liso; tipo long. drink. | 6,00 |  |  |
| 13 | Und. | Liquidificador com copo capacidade de 2 litros e facas integradas sem borracha. Facas em aço inoxidável com ângulos diferenciados para otimizar o preparo das receitas. Trava na base do copo e porta-fios., 5 velocidades e função autoclean: possibilita a limpeza das facas e do copo com segurança. garantia/a de 12 meses | 1,00 |  |  |
| 14 | Und. | Cafeteira elétrica cp 15 – inox temperado, capacidade para 15 xícaras, com sistema de corda pingo, reservatório de água com indicador para medir o nível, acompanhar colher dosadora, modo de filtragem porto filtro permanente,220 volts. Garantia de 12 meses. | 1,00 |  |  |
| 15 | Und. | Panela de pressão capacidade para 5 litros; em alumínio polido; cabos em baquelite; dimensões altura 22,00 cm x largura 28,00 cm x comprimento 43,00 cm espessura 3mm; tampa com 08 travas de segurança externa | 1,00 |  |  |
| 16 | Und. | Garrafa térmica inox 1,8 litros, revestimento em aço inox, compacta por fora, grande por dentro, sistema que evita pingos, ampola de vidro, corpo em aço inoxidável, botão pressão, dimensões aproximadas: 196 x 147 x 38mm, capacidade: 1,8 l (marca invicta referência 9728 ou similar). | 2,00 |  |  |
| 17 | Und. | Lixeira plástica simples com tampa 5 litros | 3,00 |  |  |
| 18 | Und. | Chaleira/jarra elétrica, capacidade mínima de 1,7 litros, material plástico, com controle de temperatura, indicador de nível de água e desligamento automático, garantia 12 meses. | 1,00 |  |  |
| 19 | Und. | Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. Armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. Gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. Tensão nominal de 220 volts. Deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. Dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede; | 1,00 |  |  |
| 20 | Und. | Colchão de solteiro densidade D-33, de espuma com dimensões 0,88m X 1,88mx17, Altura entre 25cm a 28cm (Tratamento: Antiácaro, fungos, bactérias e Antialérgico). Informações complementares: produto a ser entregue em conformidade com normas ABNT NBR 13579-1,com garantia mínima de 12 meses e capacidade mínima de peso/pessoa de 90kg, | 5,00 |  |  |
| 21 | Und. | Travesseiro extra firme, 100% algodão, com fibra de poliéster, 180 fios, 50x70 | 5,00 |  |  |
| 22 | Und. | Lavadora com capacidade 15kg. Tecnologia double wash, cestos independentes, enxágue antialérgico remove 4 vezes mais sabão, material da porta/tampa: vidro temperado. Material do gabinete: aço material do cesto: inox com base de plástico. Tipo de lavadora automática. Capacidade de roupa seca15 kg. Eficiência energética classe a. painel de controle digital tact. Tipo de água fria. Tipo de abertura superior, dispenser, potência 550w. funções programas de lavagem 7 rápidos, delicado, dia a dia, roupa de bebê, pesado, cama e banho e edredom especial. Níveis de água 4. Elimina fiapos, alças laterais, pés reguláveis. recursos molho, desligamento automático, 220 volts garantia 12 meses. | 1,00 |  |  |
| 23 | Und. | Secadora de roupas linha branca 10kg - secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca. Dimensões básicas e capacidade: largura máxima: 600 mm; profundidade máxima: 600 mm; capacidade mínima: 10kg. Características: gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura. (Todas as funções devem ser identificadas). Programação com diferentes tipos de secagem. Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo. Função de eliminação de odor. Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado. Filtro interno. Motor de rotação auto reversível. Tubo flexível e/ou direcionador de ar. sapatas niveladoras. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 220v. cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem. Garantia: mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. | 1,00 |  |  |
| 24 | Und. | Varal sanfonado100cm em alumínio de parede retrátil dimensões 42 x 100 x 16 com kit parafusos para fixar o produto na parede. estrutura em tubo de alumínio, peças plásticas em polipropileno. | 1,00 |  |  |
| 25 | Und. | Coifa inox, dimensões aproximadas: largura 89,08 cm, altura 86,1cm, profundidade 45cm, peso 7,8k.g. com filtro. Indicado para fogão com 5 bocas. Absorve e filtra a fumaça. (filtro de carvão ativado) | 1,00 |  |  |
| 26 | Und. | Receptor digital c/ controle sky Hd para tv | 1,00 |  |  |
| 27 | Und. | Antena banda ku 60cm para tv acabo Hd | 1,00 |  |  |
| 28 | Und. | lnbf ku simples especificações técnicas frequência de entrada: 10700 a 12750mhzoscilador local: 9750/10600mhz | 1,00 |  |  |
| 29 | Und. | Saleiro plástico multiuso simples | 1,00 |  |  |
| 30 | Und. | Açucareiro; em aço inox; com capacidade de 350 gr; com colher dosadora. | 1,00 |  |  |
| 31 | Und. | Pote plástico; arroz com tampa rosqueavel para mantimento; tamanho médio; capacidade de 05 litros; em plástico; quadrado. | 1,00 |  |  |
| 32 | Und. | pote plastico;farinha com tampa rosqueavel para mantimento; tamanho médio; capacidade de 02 litros; em plástico; quadrado | 1,00 |  |  |
| 33 | Und. | Colher para cozinha de arroz; grande; profissional para cozinha; em aço inox; dimensões 8,5 cm x 51,5 cm altura x 2 mm de espessura. | 2,00 |  |  |
| 34 | Und. | Pegador multiuso doméstico; em aço inox; com 28 cm | 1,00 |  |  |
| 35 | Und. | Concha para molhos; em aço inox; dimensões 2 mm x 32 cm altura; capacidade 25ml | 2,00 |  |  |
| 36 | Und. | Espátula silicone material: silicone   resistência: até 230 c   dimensões: 29,5 cm   peso: 83 g aproximadamente | 2,00 |  |  |
| 37 | Und. | Faca; de corte para cozinha; lamina em aço inox lisa; com 12" e cabo de polietileno branco ou polywood; permitida a variação de 2"; com proteção antimicrobiana | 1,00 |  |  |
| 38 | Und. | Faca; de mesa serrilhada; totalmente fabricada em aço inoxidável | 6,00 |  |  |
| 39 | Und. | Garfo; de mesa; totalmente fabricado em aço inoxidável; dimensões 19,3 cm altura x 2mm de espessura | 6,00 |  |  |
| 40 | Und. | Colher para cozinha talher de sopa; colher; totalmente fabricada em aço inoxidável; | 6,00 |  |  |
| 41 | Und. | Colher para chá; colher; totalmente fabricada em aço inoxidável; | 6,00 |  |  |
| 42 | Und. | Assadeira; alta; retangular; em alumínio polido; linha industrial; tamanho nº 03; dimensões: alt. 38,5 x 27 x 5,5 cm (c x l xa).. | 1,00 |  |  |
| 43 | Und. | Assadeira; alta; retangular; em alumínio polido; linha industrial; tamanho nº 05 45 x 32 mm | 1,00 |  |  |
| 44 | Und. | Travessa de vidro; redonda; de vidro temperado transparente; diâmetro de 45 cm; com variação admitida de 5 cm; dimensões: 450mm x 276mm x 70mm. | 3,00 |  |  |
| 45 | Und. | EDREDOM SOLTEIRO - composição: 100% algodão e enchimento 100% poliéster. Medidas aproximadas de 1,70m x 2,40m. Estampas e cores variadas. Embalado e contendo informações do fabricante na embalagem. | 5,00 |  |  |

**Valor total da proposta: R$ (valor por extenso).**

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias.**

**(Conforme Cláusula 6, alínea “d” edital.)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do

representante e carimbo